**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**об аукционе в электронной форме № 62-18/А/эф на выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, аукцион в электронной форме)**

**1. Предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:**

На аукцион в электронной форме выставляется 1 (один) лот: выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – работы) в объеме, определенном документацией об аукционе в электронной форме.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

Требуемое качество и надежность выполняемых работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, определяются документацией об открытом аукционе в электронной форме, включая Приложения к ней, являющиеся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме.

**2. Требования к участникам закупки:**

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки;

3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участниках закупки;

4) наличие на счете участника закупки денежных средств, достаточных для оплаты услуг Оператора электронной площадки (далее - Оператор) в соответствии с Регламентом, а также для гарантийного обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если требование о наличии гарантийного обеспечения установлено Заказчиком.

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), который является предметом аукциона в электронной форме, его характеристик:**

Невыполнение требований, установленных настоящим разделом, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона в электронной форме, и по форме, которая установлена документацией об аукционе в электронной форме (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме).

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил всю документацию об аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации об аукционе в электронной форме и безоговорочно согласен с условиями участия в аукционе в электронной форме, содержащимися в документации об аукционе в электронной форме (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе в электронной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе подается в форме электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Регламента (далее также – электронная подпись).

Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в аукционе (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе). Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении аукциона;

в) документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель)), кроме лиц, действующих в соответствии с учредительным документом, которым предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и учредительным документом участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и интересы такого участника закупки представляет одно из таких лиц либо иное уполномоченное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать доверенности от каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подписанные такими лицами (для юридических лиц), либо нотариально заверенные копии таких доверенностей, либо иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос документации об аукционе;

-подача запроса о разъяснении положений документации об аукционе;

-подача заявки на участие в аукционе, внесение изменений в заявку на участие в аукционе и отзыв заявки на участие в аукционе;

-внесение обеспечения заявки на участие в аукционе;

-заключение контракта;

-внесение обеспечения исполнения контракта (в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе в электронной форме);

-иные полномочия, связанные с участием в аукционе, по усмотрению участников закупки.

г) копию учредительного документа участника закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) сведения о количественных, качественных и технических характеристиках выполняемых работ.

Участник закупки в заявке должен принять на себя обязательство по выполнению работ в строгом соответствии с требованиями документации об аукционе, включая приложения к ней.

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника закупки следующим требованиям:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений об участниках закупки, реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений об участнике закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать декларацию о соответствии в отношении каждого из таких лиц).

В случае если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, такой участник должен предоставить в составе заявки сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларацию в случае, предусмотренном [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=2B1E70780442C4DAEA401FBE461EBECBD1C87D7515D903C5B80742B60F7A3078A5AC2DEAFB8E3C0EM4wAD) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352). Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и декларация предоставляются в форме электронного документа.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в аукционе в электронной форме не должна содержать противоречивых сведений, в том числе в отношении сведений о количественных и качественных характеристиках работ.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные разделом 3 документации об аукционе, в отношении каждого из таких лиц.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

**4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):**

Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченных ремонтом объектов.

В случае обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

**5. Места, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Места выполнения работ:

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 8 (общежитие № 1);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 81 (общежитие № 2);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 83 (общежитие № 3);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 24 (общежитие № 5);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 1 (общежитие № 7);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр. 4 (корпус № 4);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 73);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 74).

Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

**6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота):** 2 277 946,55 руб.

Валюта, используемая для формирования цены контракта (лота) и расчетов с Поставщиком: рубль РФ.

Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

**Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):**

«Шаг аукциона» устанавливается в размере: минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), максимальный шаг аукциона – 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Участник закупки имеет возможность объявить ставку, отличающуюся от предыдущей ставки (понижающую начальную цену лота) на несколько шагов аукциона.

Участник закупки имеет возможность объявить ставку, если его последняя ставка является на текущий момент лучшей из всех объявленных ставок.

**7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:**

Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченных ремонтом объектов на основании платежных документов (счета-фактуры, счета, универсального передаточного документа), представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

**8. Возможность Заказчика изменить отдельные условия контракта:**

При исполнении контракта изменение условий контракта возможно по соглашению сторон, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами и документацией об аукционе. При этом, увеличение объема поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг при исполнении контракта возможно при наличии оснований, предусмотренных статьей 54 Правил.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, может быть основанием для его изменения по соглашению сторон, если иное не предусмотрено контрактом или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, контракт вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

**9. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме**

Заявки принимаются с 00 ч. 00 мин. (московского времени) 14.06.2018 до 06 ч. 00 мин. 04.07.2018 (московского времени) на сайте электронной площадки http://otc.ru/tender.

Любой участник закупки имеет возможность в Личном кабинете создать заявку на участие в аукционе в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок.

**10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе в электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки:**

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участник закупки имеет возможность изменить поданную заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Участник закупки имеет возможность отозвать поданную заявку до наступления времени окончания подачи заявок, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Отзыв и изменение заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки в соответствии с Регламентом.

**11. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений:**

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Заказчик обязан разместить ответ на запрос в ЕИС и на электронной площадке не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать появление в ЕИС и на электронной площадке разъяснений положений документации об аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений: 14.06.2018.

Дата окончания предоставления разъяснений: 29.06.2018, при условии, что запрос о предоставлении разъяснений документации об аукционе поступил Заказчику не позднее 26.06.2018.

В любой момент до окончания срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, в документацию об аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме, в документацию об аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме в любой момент. Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

**12. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

**13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 10.07.2018.

**14. Порядок рассмотрения заявок и определения участников аукциона в электронной форме:**

Для определения перечня участников, допущенных к участию в аукционе, аукционная комиссия рассматривает заявку каждого участника закупки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.

В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-либо из требований, установленных документацией об аукционе, ему отказывают в допуске к участию в процедуре аукциона. В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то участник закупки признается не соответствующим требованиям документации об аукционе, в том числе, в случае, если этим требованиям не соответствует хотя бы одно из лиц, выступающих на стороне такого участника закупки. В случае, если заявка такого участника и сам участник соответствуют всем требованиям, установленным документацией об аукционе, данный участник допускается к процедуре аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности заявки, которые:

1) приемлемы для Заказчика;

2) не влияют на определение победителя.

Определение степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника закупки, не считается нарушением для всех участников закупки, и наоборот.

На основании результатов рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и определения участников аукциона, который должен содержать решение аукционной комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе либо об отклонении его заявки с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе (в отношении каждого участника, заявка которого рассматривалась).

В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, аукцион признается несостоявшимся.

Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

**15. Место, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме:** 11.07.2018 в 07 ч. 00 мин. (московского времени) на электронной площадке: http://otc.ru/tender.

**Место, дата и время окончания проведения аукциона в электронной форме:** 11.07.2018 в 07 ч. 20 мин. (московского времени) на электронной площадке: http://otc.ru/tender.

**16. Порядок проведения аукциона в электронной форме и порядок определения победителя аукциона в электронной форме:**

Участники закупки, чьи заявки в соответствии с протоколом рассмотрения заявок допущены Заказчиком к аукционному торгу, с наступлением времени начала аукционного торга, установленного Заказчиком, имеют возможность через личный кабинет объявлять ставки.

Время продления аукционного торга в случае подачи участником аукциона предложения о цене – 20 минут.

В любом случае если с момента наступления времени начала аукционного торга и до момента наступления времени окончания аукционного торга не объявлена ни одна ставка, то по наступлении времени окончания аукционного торга участники закупки не имеют возможности объявлять ставки, аукционный торг завершается и процедуре автоматически присваивается статус несостоявшейся.

При проведении аукциона на понижение первое место присваивается участнику закупки, объявившего наименьшую ставку. Далее места присваиваются участникам закупки последовательно по степени увеличения объявленных такими участниками закупки ставок. Последнее место присваивается участнику закупки, объявившему наибольшую ставку.

На основании результатов проведения аукциона, посредством штатного интерфейса электронной площадки, оформляется протокол результатов аукциона в электронной форме, в котором должны быть указаны сведения о победителе аукциона, перечень участников закупки, с которыми может быть заключен контракт в случае, если контракт не будет заключен с победителем аукциона. Указанный протокол подписывается электронной подписью секретаря аукционной комиссии.

Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

**17. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (гарантийное обеспечение заявки):** составляет5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта: 113 897,33 руб.

**18. Размер обеспечения исполнения контракта, способ, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта:**

Не предусмотрено.

**19. Сведения о порядке и сроках заключения контракта:**

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона. Контракт с победителем аукциона должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола результатов открытого аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся). Форма контракта содержится в Приложении № 3 к документации об аукционе. Днем заключения контракта может быть день размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола результатов аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся).

В случае, если только один участник закупки допущен к участию в аукционе либо если для участия в аукционе подана заявка от единственного участника закупки, соответствующая требованиям документации об аукционе, контракт заключается с таким участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), сниженную на максимальный шаг аукциона (5 %). Единственный участник не вправе отказаться от заключения контракта по указанной цене.

В течение 3 (трех) рабочих дней после опубликования протокола результатов открытого аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся) Заказчик направляет контракт победителю (или единственному участнику) открытого аукциона в электронной форме (далее также – победитель). До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть контракт на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых изменений в контракт Заказчик повторно направляет его победителю.

Победитель, в течение 10 календарных дней с момента опубликования протокола результатов открытого аукциона в электронной форме (протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – в случае признания аукциона несостоявшимся) должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью или направить Заказчику протокол разногласий.

Заказчик, получивший от победителя подписанный контракт или протокол разногласий в течение 10 календарных дней подписывает полученный контракт, либо вносит в него дополнительные изменения и повторно направляет его победителю.

После повторного направления контракта Заказчиком, победитель в течение 3 (трех) календарных дней должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью.

Контракт считается заключенным после его подписания Заказчиком.

При уклонении победителя аукциона (единственного участника аукциона) от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (единственного участника аукциона) заключить контракт.

При уклонении победителя аукциона в электронной форме от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В случае уклонения победителя аукциона в электронной форме или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона в электронной форме от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона в электронной форме и с участником аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в связи с уклонением данных участников от заключения контракта, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

В случае уклонения от заключения контракта одного из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне победителя аукциона (единственного участника аукциона), уклонившимся от заключения контракта считается победитель аукциона (единственный участник аукциона).

Приложение №1

**ЗАЯВКА**

**на участие в аукционе в электронной форме № 62-18/А/эф на выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, аукцион в электронной форме)**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*указывается фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя* *или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), номер контактного телефона, адрес электронной почты*

Изучив соответствующую документацию об аукционе в электронной форме,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается фирменное наименование (наименование (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), Ф.И.О.(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя или каждого из нескольких физически лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)*

сообщает о безоговорочном согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе (включая все приложения к ней), всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе, Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – Правила), Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» АО «ОТС» (далее - Регламент), Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе в электронной форме, Правилах, Регламенте, Законе № 223-ФЗ, и готовы поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях документации об аукционе в электронной форме и проекта контракта.

**Сведения о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается наименование участника закупки*

обязуется выполнить работы в строгом соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме № 62-18/А/эф, включая приложения к ней.

В случае признания нашей заявки победившей в аукционе в электронной форме, обязуемся подписать контракт на установленных документацией об аукционе в электронной форме и проектом контракта условиях, в установленный срок.

Приложение: на \_\_\_\_ листах в \_\_\_\_ экз.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Приложение № 2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – работы)**

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях работ. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами СНиП. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме (СП 48.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Необходима организация мероприятий по охране окружающей среды:

-разгрузка материалов, складирование и вывоз мусора производится Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком;

-вывоз мусора производится ежедневно силами Подрядчика (Генерального подрядчика) в специальных контейнерах.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов:

-запрещено применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

-запрещено загромождение эвакуационных путей;

-запрещено сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен обеспечить охрану мест выполнения работ и находящихся там материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) рабочим необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям:

- настоящей документации об аукционе в электронной форме, включая приложения к ней;

- требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390);

- системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и учитывать стоимость материалов, имеющих сертификаты (паспорта) качества и соответствия нормам пожарной безопасности и техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации.

Работы выполняются с использованием материалов (изделий) Подрядчика (Генерального подрядчика), предварительно согласованные в письменном виде с Заказчиком, и не подлежат замене без письменного согласования с Заказчиком.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен передать Заказчику исполнительную документацию перед сдачей результатов работ.

Применяемые материалы (изделия) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), выпущенными не ранее второго полугодия 2017 г. Материалы (изделия) должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, сертификаты качества, подтверждающие их соответствие санитарным и противопожарным нормам. Указанные документы Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен предоставить Заказчику перед началом выполнения работ.

Монтаж заполнений зазоров оконных проемов должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паронепроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». Монтажная пена для заполнения зазора по периметру проема подбирается тестированием, материал должен быть пригоден для зимнего применения.

Перед монтажом размеры, цвет, эскизы окон необходимо уточнить и согласовать с Заказчиком.

Перечень работ при составлении смет должен соответствовать настоящему Техническому заданию.

Участникам закупки, работающим по упрощенной системе налогообложения, при определении сметной стоимости работ руководствоваться письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 года № НЗ-6292/10.

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень основных данных и требований** | **Расшифровка данных и требований** |
| 1. Наименование, адрес объекта | жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 8 (общежитие № 1) РНФИ П12250001553;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 81 (общежитие № 2) РНФИ П12250001738;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 83 (общежитие № 3) РНФИ П12250001750;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 24 (общежитие № 5) РНФИ П12250001827;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 1 (общежитие № 7) РНФИ П12250001736;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр. 4 (корпус № 4) РНФИ П12250001843;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 73) РНФИ П12250002365;  жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 74) РНФИ П12250002358. |
| 2. Основание для производства работ | Акт осмотра |
| 3. Особые условия проведения капитального строительства | Действующие здания системы высшего образования |
| 4. Характеристика существующего здания, подлежащего ремонту | - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 8 (общежитие № 1):  год постройки здания - 1970, число этажей 5; общая площадь здания 5081,7 кв.м; стены постройки наружные-кирпичные, перегородки - кирпичные; перекрытия железобетонные плиты;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 81 (общежитие № 2):  год постройки – 1980; число этажей – 9; общая площадь здания: 6786,7 м2; стены – крупнопанельные; перегородки – кирпичные, гипсовые, асбестовые; перекрытия железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 83 (общежитие № 3):  год постройки – 1985; число этажей – 9; общая площадь здания: 6800,8 м2; стены – железобетонные; перегородки – кирпичные, гипсовые, асбестовые; перекрытия железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 24 (общежитие № 5):  год постройки - 1969, число этажей - 9, общая площадь -9726,6 кв. м, стены - кирпичные, перегородки – кирпичные, дощатые, гипсовые и асбестовые; перекрытия – железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 1 (общежитие № 7):  год постройки - 1987, число этажей- 9, общая площадь -10567,2 кв. м, стены кирпичные, перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр. 4 (корпус № 4):  год постройки – 1986; число этажей – 4; общая площадь здания: 9361,8 м2; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2, (корпус 73):  год постройки – 1979; число этажей – 8; общая площадь здания: 6894 м2; стены – каркасно-панельные; перегородки – гипсовые, асбестовые; перекрытия железобетонные;  - жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2, (корпус 74):  год постройки – 1987; число этажей – 8; общая площадь здания: 13651 м2; стены – железобетонные; перегородки – гипсовые, асбестовые; перекрытия железобетонные. |
| 5. Характеристики помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | Класс пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 « Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» согласно Федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6. Основные требования к результатам работ | Работы выполнять согласно техническому заданию, ведомости объемов работ и типовым технологическим карт на виды работ;. Строительный мусор, образовавшийся от разборки строительных конструкций, вывезти с территории Заказчика. Стоимость перевозки строительного мусора учесть в стоимости работ. |
| 7. Данные для составления сметной документации | Подрядчик должен при составлении сметной документации руководствоваться Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05 марта 2004 года №15/1. При определении сметной стоимости ремонтных работ документация составляется в территориальных единичных расценках с последующей индексацией по статьям затрат, начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами. Возможно применение расценок на отдельные виды работ по федеральным единичным расценкам, в случае отсутствия таковых в ТЕРах.  В сметной стоимости заложен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%;  Индекс перевода стоимости в текущие цены принимать согласно данных ФАУ «Главгосэкспертиза России» по Красноярскому краю для учреждений образования, рекомендуемым Министерством строительства Красноярского края на момент составления сметы.  При составлении сметной документации учитывать следующие требования:   1. все виды по разборке принимать по сборникам сметных цен на ремонтные работы или по сборнику № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», при отсутствии расценок в данных справочниках, допускается использовать справочники на строительные работы, с учетом коэффициента на демонтаж без учета стоимости материалов 2. изменение ресурсов в расценках принятых по сметным справочникам не допускается, за исключением стоимости материалов, которые необходимо принимать по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в исключительных случаях - по прайс-листам или счетам-фактурам соответствующих поставщиков 3. все принятые коэффициенты должны быть показаны в развернутом виде в конце сметы |
| 8. Количество экз. сметной документации | Согласно МДС 13-1.99 – четыре, один экземпляр сметы на электронном носителе в формате ГРАНДсмета (без перевода в Excel и Word), остальные в бумажном виде. |
| 9. Особые условия | Производство работ на объектах согласовывать со службами Департамента по РиБЖД Заказчика. |

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ (материалов)** | **Единица измерения** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Раздел 1. Общежитие № 1, расположенное по адресу: г. Красноярск,**  **ул. Академгородок, 8** | | | | |
| Комнаты: 204, 206, 208, 210, 214, 218, 232, 236, 238, 240, 242, 336, 330, 328,326, 320, 318, 316, 314, 310, 306, 408, 410, 416, 418, 420, 426, 430, 442, 542, 538, 536, 532, 526, 524, 508 | | | | |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,36 |  |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,043 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,268 |  |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,767 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,377 |  |
| 6 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 7,54 |  |
| 7 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 320,45 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,377 |  |
| 9 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 45,24 |  |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,043 |  |
| 11 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2130 мм, высота не менее 1360 мм | м2 | 104,3 |  |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,767 |  |
| 13 | Доски подоконные ПВХ | м | 7,67 |  |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,786 |  |
| 15 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм белая | м2 | 7,86 |  |
| 16 | Установка и крепление уголка | 100 м коробок блоков | 1,746 |  |
| 17 | Уголок отделочный ПВХ размерами: не менее 30х50мм | п.м. | 174,6 |  |
| 18 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,36 |  |
| 19 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт. | 36 |  |
| Комнаты: 212, 234, 312, 334, 412, 534 | | | | |
| 20 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,06 |  |
| 21 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,158 |  |
| 22 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,041 |  |
| 23 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,116 |  |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,059 |  |
| 25 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,188 |  |
| 26 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 50,49 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0594 |  |
| 28 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 7,128 |  |
| 29 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1583 |  |
| 30 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой, размерами: ширина не менее 1940, высота не менее 1360 мм, | м2 | 15,83 |  |
| 31 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,116 |  |
| 32 | Доски подоконные ПВХ | м | 11,6 |  |
| 33 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,126 |  |
| 34 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм белая | м2 | 12,6 |  |
| 35 | Установка и крепление уголка | 100 м коробок блоков | 0,28 |  |
| 36 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 28 |  |
| 37 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 6 |  |
| 38 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,06 |  |
| **Раздел 2. Общежитие № 2, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 81** | | | | |
| Комнаты: 218, 801, 901, 916 | | | | |
| 39 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 40 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,115 |  |
| 41 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,017 |  |
| 42 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,086 |  |
| 43 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,043 |  |
| 44 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,86 |  |
| 45 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 36,55 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,043 |  |
| 47 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 5,16 |  |
| 48 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,115 |  |
| 49 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2040 мм, высота не менее 1410 мм | м2 | 11,51 |  |
| 50 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,086 |  |
| 51 | Доски подоконные ПВХ | м | 8,6 |  |
| 52 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,039 |  |
| 53 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм белая | м2 | 3,9 |  |
| 54 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,199 |  |
| 55 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 19,9 |  |
| 56 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 57 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| **Раздел 3. Общежитие № 3, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 83** | | | | |
| Комнаты: 325,634 707, 708, 710, 722, 733, 807, 829, 912 | | | | |
| 58 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |  |
| 59 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,203 |  |
| 60 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,028 |  |
| 61 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,145 |  |
| 62 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,088 |  |
| 63 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,76 |  |
| 64 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 74,8 |  |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,088 |  |
| 66 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 10,56 |  |
| 67 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,203 |  |
| 68 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1380 мм, высота не менее 1470 мм | м2 | 2,03 |  |
| 69 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,145 |  |
| 70 | Доски подоконные ПВХ | м | 14,5 |  |
| 71 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,088 |  |
| 72 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм белая | м2 | 8,8 |  |
| 73 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,432 |  |
| 74 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 43,2 |  |
| 75 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,1 |  |
| 76 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт. | 10 |  |
| **Раздел 4. Общежитие № 5, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 24** | | | | |
| Комнаты: 735, 835, 635 | | | | |
| 77 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 78 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,054 |  |
| 79 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,016 |  |
| 80 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,044 |  |
| 81 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,026 |  |
| 82 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,52 |  |
| 83 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 22,1 |  |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |  |
| 85 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 3,12 |  |
| 86 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,054 |  |
| 87 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1340 мм, высота не менее 1350 мм | м2 | 5,4 |  |
| 88 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,0438 |  |
| 89 | Доски подоконные ПВХ | м | 4,38 |  |
| 90 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,055 |  |
| 91 | Сэндвич-панель не менее 10 мм, белая | м2 | 5,5 |  |
| 92 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,125 |  |
| 93 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 12,5 |  |
| 94 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,03 |  |
| 95 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 3 |  |
| Комнаты: 738, 838, 606, 602 | | | | |
| 96 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 97 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,105 |  |
| 98 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,029 |  |
| 99 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,082 |  |
| 100 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,04 |  |
| 101 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 34 |  |
| 102 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,8 |  |
| 103 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 104 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 4,8 |  |
| 105 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,105 |  |
| 106 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1950 мм, высота не менее 1350 мм | м2 | 10,5 |  |
| 107 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,082 |  |
| 108 | Доски подоконные ПВХ | м | 8,2 |  |
| 109 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,084 |  |
| 110 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 8,36 |  |
| 111 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,186 |  |
| 112 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 18,6 |  |
| 113 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 114 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| **Раздел 5. Общежитие № 7, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 1** | | | | |
| Комнаты: 807а, 704а, 703а, 707а, 706а, 508б, 806б | | | | |
| 115 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,07 |  |
| 116 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,154 |  |
| 117 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,043 |  |
| 118 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,109 |  |
| 119 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,062 |  |
| 120 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,24 |  |
| 121 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 52,7 |  |
| 122 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |  |
| 123 | Шпаклевка "Weber Vetonit LR+" или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 7,44 |  |
| 124 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,154 |  |
| 125 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамероный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1530 мм, высота не менее 1440мм | м2 | 15,4 |  |
| 126 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,109 |  |
| 127 | Доски подоконные ПВХ | м | 10,9 |  |
| 128 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,124 |  |
| 129 | Сэндвич-панель толщиной не менее 10 мм, белая | м2 | 12,4 |  |
| 130 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,309 |  |
| 131 | Уголок отделочный ПВХ размерами: 30х50 мм | п.м. | 30,9 |  |
| 132 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,07 |  |
| 133 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 7 |  |
| **Раздел 6. Корпус № 4, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр. 4** | | | | |
| Кабинеты: 45-01, 45-02, 45-03, лестничная площадка 4-го этажа. | | | | |
| 134 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 |  |
| 135 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,073 |  |
| 136 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,062 |  |
| 137 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,036 |  |
| 138 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 30,6 |  |
| 139 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,72 |  |
| 140 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 141 | Шпаклевка "Weber Vetonit LR+ " | кг | 4,32 |  |
| 142 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,073 |  |
| 143 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятиткамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1230 мм, высота не менее 1180 мм | м2 | 7,3 |  |
| 144 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,062 |  |
| 145 | Доски подоконные ПВХ | м | 6,2 |  |
| 146 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,045 |  |
| 147 | Сэндвич-панель толщиной 10 мм белая | м2 | 4,5 |  |
| 148 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,019 |  |
| 149 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 1,9 |  |
| 150 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,05 |  |
| 151 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 5 |  |
| **Раздел 7. Корпус № 73, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2** | | | | |
| Кабинет: 737 | | | | |
| 152 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 153 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,041 |  |
| 154 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,006 |  |
| 155 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,023 |  |
| 156 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,018 |  |
| 157 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,36 |  |
| 158 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 15,3 |  |
| 159 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |  |
| 160 | Шпаклевка " Weber Vetonit LR+" или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 2,16 |  |
| 161 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,041 |  |
| 162 | Оконный блок ПВХ одностворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1080 мм, высота не менее 1880 мм | м2 | 4,1 |  |
| 163 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,023 |  |
| 164 | Доски подоконные ПВХ | м | 2,3 |  |
| 165 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,017 |  |
| 166 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 1,7 |  |
| 167 | Установка и крепление уголков | 100 м коробок блоков | 0,099 |  |
| 168 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 9,9 |  |
| 169 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,02 |  |
| 170 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 2 |  |
| Комната № 11 помещения № 2 подвального этажа нежилого здания | | | |  |
| 171 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 172 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,097 |  |
| 173 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,097 |  |
| 174 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2300 мм, высота не менее 1050 мм | м2 | 9,7 |  |
| 175 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 176 | Ограничитель оконный для ПВХ окна; | шт | 4 |  |
| Комната № 12 помещения № 2 подвального этажа нежилого здания | | | | |
| 177 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 178 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,097 |  |
| 179 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,097 |  |
| 180 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2300 мм, высота не менее 1050 мм | м2 | 9,7 |  |
| 181 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 182 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| Комната № 13 помещения № 2 подвального этажа нежилого здания | | | |  |
| 183 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 184 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,097 |  |
| 185 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,097 |  |
| 186 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2300 мм, высота не менее 1050 мм | м2 | 9,7 |  |
| 187 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 188 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| Кабинет: 601а | | | | |
| 189 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 190 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,042 |  |
| 191 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,004 |  |
| 192 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,022 |  |
| 193 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,012 |  |
| 194 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 10,2 |  |
| 195 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,24 |  |
| 196 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |  |
| 197 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,44 |  |
| 198 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,042 |  |
| 199 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный, с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2210 мм, высота не менее 1890 мм, | м2 | 4,2 |  |
| 200 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,022 |  |
| 201 | Доски подоконные ПВХ | м | 2,21 |  |
| 202 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,009 |  |
| 203 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 0,9 |  |
| 204 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,06 |  |
| 205 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | м.п. | 6 |  |
| 206 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,01 |  |
| 207 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 1 |  |
| Кабинет: 605 | | | | |
| 208 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 209 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,149 |  |
| 210 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,013 |  |
| 211 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,079 |  |
| 212 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,041 |  |
| 213 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 34,85 |  |
| 214 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,82 |  |
| 215 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,041 |  |
| 216 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 4,92 |  |
| 217 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,149 |  |
| 218 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2640 мм, высота не менее 1880 мм | м2 | 14,9 |  |
| 219 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,079 |  |
| 220 | Доски подоконные ПВХ | м | 7,9 |  |
| 221 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,029 |  |
| 222 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 2,9 |  |
| 223 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,192 |  |
| 224 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | м.п. | 19,2 |  |
| 225 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,03 |  |
| 226 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 3 |  |
| Кабинет: 212 | | | | |
| 227 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 228 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,05 |  |
| 229 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |  |
| 230 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,026 |  |
| 231 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,014 |  |
| 232 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 11,9 |  |
| 233 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,28 |  |
| 234 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |  |
| 235 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,68 |  |
| 236 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,05 |  |
| 237 | Оконный блок ПВХ трехстворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 2600 мм, высота не менее 1930 мм, | м2 | 0,5 |  |
| 238 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,026 |  |
| 239 | Доски подоконные ПВХ | м | 2,6 |  |
| 240 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,012 |  |
| 241 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 0,12 |  |
| 242 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,065 |  |
| 243 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | м.п. | 6,5 |  |
| 244 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,01 |  |
| 245 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 1 |  |
| **Раздел 8. Корпус № 74, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Л. Прушинской, 2** | | | | |
| Кабинеты: 538а, 538, 536 | | | | |
| 246 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 247 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,088 |  |
| 248 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,009 |  |
| 249 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,047 |  |
| 250 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,036 |  |
| 251 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 30,6 |  |
| 252 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,72 |  |
| 253 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |  |
| 254 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 4,32 |  |
| 255 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,088 |  |
| 256 | Оконный блок ПВХ одностворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1170 мм, высота не менее 1870 мм | м2 | 8,8 |  |
| 257 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,047 |  |
| 258 | Доски подоконные ПВХ | м | 4,7 |  |
| 259 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,035 |  |
| 260 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 3,5 |  |
| 261 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,196 |  |
| 262 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | м.п. | 19,6 |  |
| 263 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 264 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| Кабинеты: 536,538 | | | | |
| 265 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |
| 266 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,065 |  |
| 267 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,007 |  |
| 268 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,007 |  |
| 269 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,027 |  |
| 270 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,54 |  |
| 271 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 22,95 |  |
| 272 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 |  |
| 273 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 3,24 |  |
| 274 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,065 |  |
| 275 | Оконный блок ПВХ одностворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1160 мм, высота не менее 1880 мм | м2 | 6,5 |  |
| 276 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,035 |  |
| 277 | Доски подоконные ПВХ | м | 3,5 |  |
| 278 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,027 |  |
| 279 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 2,7 |  |
| 280 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,148 |  |
| 281 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | м.п. | 14,8 |  |
| 282 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,03 |  |
| 283 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 3 |  |
| Кабинет: 538 | | | | |
| 284 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 285 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,018 |  |
| 286 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,002 |  |
| 287 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,002 |  |
| 288 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,009 |  |
| 289 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,18 |  |
| 290 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 7,65 |  |
| 291 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 292 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 1,08 |  |
| 293 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 294 | Оконный блок ПВХ одностворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 960 мм, высота не менее 1880 мм | м2 | 1,8 |  |
| 295 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,01 |  |
| 296 | Доски подоконные ПВХ | м | 1 |  |
| 297 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,008 |  |
| 298 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм, белая | м2 | 0,85 |  |
| 299 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,047 |  |
| 300 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 4,7 |  |
| 301 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,01 |  |
| 302 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 1 |  |
| Кабинет: 826 | | | | |
| 303 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 304 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,067 |  |
| 305 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,008 |  |
| 306 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,009 |  |
| 307 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,031 |  |
| 308 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 26,35 |  |
| 309 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 0,62 |  |
| 310 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,031 |  |
| 311 | Шпаклевка «Weber Vetonit LR+» или эквивалент с аналогичными характеристиками | кг | 3,1 |  |
| 312 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,067 |  |
| 313 | Оконный блок ПВХ одностворчатый пятикамерный , с одной поворотно-откидной створкой размерами: ширина не менее 1180мм, высота не менее 1430 мм | м2 | 6,7 |  |
| 314 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 0,047 |  |
| 315 | Доски подоконные ПВХ | м | 4,7 |  |
| 316 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,029 |  |
| 317 | Сэндвич-панель толщина не менее 10 мм белая | м2 | 2,9 |  |
| 318 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,162 |  |
| 319 | Уголок отделочный ПВХ размерами не менее 30х50 мм | п.м. | 16,2 |  |
| 320 | Установка приборов оконных | 100 компл. | 0,04 |  |
| 321 | Ограничитель оконный для ПВХ окна | шт | 4 |  |
| **Раздел 9. Уборка мусора** | | | | |
| 322 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 22,707 |  |
| 323 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 22,707 |  |

Приложение № 3

Проект

**КОНТРАКТ № 62/2018-ау/А/эф**

**на выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»**

г. Красноярск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. ректора Колмакова Владимира Иннокентьевича, действующего на основании Приказа Минобрнауки России от 25.10.2017 № 12-07-03/151, с одной стороны и

победитель аукциона в электронной форме № 62-18/А/эф на выполнение работ по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее – аукцион, аукцион в электронной форме) (протокол от \_\_\_.\_\_\_.2018) –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается должность (без сокращений))*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))*

действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)*

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем\*:

1. **Предмет контракта**

1.1. Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязуется выполнить работы по ремонту оконных блоков на объектах недвижимости ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы на условиях настоящего контракта.

Подрядчик не обязан выполнять работы лично и вправе (но не обязан) с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (субподрядчиками) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком (субподрядчиками) – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту. Список субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ, обязательно согласовывается в письменном виде с Заказчиком.

1.2. Объем, содержание работ определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), ведомостью объемов работ (материалов) (Приложение № 2 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**

2.1. Цена контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости всех работ Подрядчика (Генерального подрядчика), стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий), используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту выполнения работ в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и акта приемки законченных ремонтом объектов на основании платежных документов (счета-фактуры, счета, универсального передаточного документа), представляемых Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) Заказчику.

**3. Места, срок выполнения работ**

3.1. Места выполнения работ:

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 8 (общежитие № 1);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 81 (общежитие № 2);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 83 (общежитие № 3);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 24 (общежитие № 5);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 1 (общежитие № 7);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр. 4 (корпус № 4);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 73);

- жилое здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Лиды Прушинской, 2 (корпус № 74).

3.2. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

**4. Права и обязанности Сторон**

Для выполнения настоящего контракта:

4.1. Заказчик:

-осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) на действующих объектах;

-приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством, либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта;

-в трехдневный срок с момента предъявления акта приемки выполненных работ Подрядчиком (Генеральным подрядчиком), производит приемку и подписывает акт приемки выполненных работ (при отсутствии замечаний), акт приемки законченных ремонтом объектов, составляет акты о выявленных нарушениях в ходе производства работ, обо всех отклонениях своевременно информирует Подрядчика (Генерального подрядчика). Несет ответственность за принятые объемы работ;

-вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. При необходимости вправе устранить недостатки, выявленные в выполненных работах, самостоятельно либо привлечь для их устранения третьих лиц;

-производит оплату работ, выполненных Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) и принятых Заказчиком.

4.2. Подрядчик (Генеральный подрядчик):

-выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;

-производство работ на объектах согласовывает со службами департамента по РиБЖД Заказчика;

-участвует в приемке результата работ в соответствии с требованиями настоящего контракта;

-безвозмездно устраняет недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-гарантирует производство работ в соответствии с условиями контракта, рабочей документации, действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, правилами техники безопасности;

-по окончании работ по настоящему контракту Подрядчик (Генеральный подрядчик) очищает объекты от мусора, вывозит за пределы площадки технику, инвентарь, временные сооружения и иное, принадлежащее Подрядчику (Генеральному подрядчику) имущество, в течение 5 дней после окончания выполнения работ. Вывоз строительного мусора для последующей утилизации должен производиться Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) в соответствии с действующим законодательством.

**5.Условия выполнения работ и порядок приемки**

5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик (Генеральный подрядчик) не позднее дня окончания срока выполнения работ, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, в письменном виде уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ и представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости работ и затрат (КС-3), акт приемки законченных ремонтом объектов.

5.2. Рабочая приемка результата работ производится с участием полномочных представителей Заказчика и Подрядчика (Генерального подрядчика) посредством наружного осмотра выполненных работ в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика (Генерального подрядчика) о готовности результата работ к сдаче. Результаты приемки оформляются актом приемки законченных ремонтом объектов.

5.3. В случае несоответствия выполненных работ смете, составляется соответствующий акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан в течение пяти рабочих дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметной документации.

5.4. Заказчик организует и проводит приемку выполненных работ, с учетом требований настоящего контракта, согласно СНиП и иным техническим нормам на данные виды работ.

5.5. Риск случайной гибели или повреждения объектов, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря несет Подрядчик (Генеральный подрядчик). Риск гибели или повреждения объектов переходит от Подрядчика (Генерального подрядчика) к Заказчику в день, следующий за днем подписания акта о приемке выполненных работ.

**6.Ответственность Сторон**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта приемки законченных ремонтом объектов.

В случае обнаружении недостатков выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика (Генерального подрядчика):

-безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании об устранении недостатков;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

В случае если недостатки выполненных работ повлекли за собой причинение ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик (Генеральный подрядчик) независимо от своей вины обязан возместить причиненный ущерб в полном размере в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего письменного требования. Акт об оценке причиненного ущерба составляет Заказчик.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну десятую процента от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Подрядчик (Генеральный подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Подрядчику (Генеральному подрядчику) в качестве оплаты за выполненные работы.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае, если работы выполнены Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с отступлением от контракта, в том числе, Приложений к нему, в части определения материалов, используемых для производства работ, вне зависимости от того, ухудшило ли это результат работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика (Генерального подрядчика) уплаты штрафной неустойки в размере 1 (одного) процента цены контракта.

6.6. Уплата пени (штрафа, неустойки) не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.7. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

**7. Непреодолимая сила**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

7.2. В случае наступления указанных в пункте 7.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

**8. Конфиденциальность**

8.1 Для целей настоящего контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре Заказчика, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Заказчика, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов Заказчика, персональные данные работников и обучающихся Заказчика.

8.2 Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3 Соответствующая Сторона настоящего контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4 Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации

8.5 Для целей настоящего контракта «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

**9. Разрешение споров**

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

**10. Порядок расторжения контракта**

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

**11. Срок действия контракта**

11.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

**12. Особые условия**

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», опубликованных на официальном сайте ЕИС - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Заказчика - [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru).

12.5. В случае, если на стороне Подрядчика (Генерального подрядчика) выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

**13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик (Генеральный подрядчик)\*\*:** | **Заказчик:** |
|  | **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»** |
| Юридический адрес /  E-mail:  т/ф:  ИНН/КПП  Платежные реквизиты:  р/с  к/с  БИК |  |
| **Подрядчик (Генеральный подрядчик)** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1

к контракту № 62/2018-кт/А/эф

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик (Генеральный подрядчик)\*\*** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к контракту № 62/2018-ау/А/эф

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (МАТЕРИАЛОВ)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик (Генеральный подрядчик)\*\*** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 3

к контракту № 62/2018-ау/А/эф

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик (Генеральный подрядчик)\*\*** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

*\* В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).*

*\*\* В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.*